НОРМАТИВЫ

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев

холодной воды для предоставления коммунальной услуги

по горячему водоснабжению на территории

Калининградской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая), конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению,Гкал на 1 куб. метр в месяц |
| С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| 1 | Открытая система горячего водоснабжения |
| В том числе:с изолированными стояками с полотенцесушителями | - | 0,0592 |
| с изолированными стояками без полотенцесушителей | - | 0,0542 |
| с неизолированными стояками с полотенцесушителями | - | 0,0641 |
| с неизолированными стояками без полотенцесушителей | - | 0,0592 |
| 2 | Закрытая система горячего водоснабжения |
| В том числе:с изолированными стояками с полотенцесушителями | 0,0616 | 0,0592 |
| с изолированными стояками без полотенцесушителей | 0,0567 | 0,0542 |
| с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 0,0665 | 0,0641 |
| с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 0,0616 | 0,0592 |