**Производственная программа**

МП «Калининградтеплосеть» на 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 236022 г. Калининград, ул. Нарвская, 58 | ОГРН 1023901007008 |
| Тел./факс:(4012) 667111, 667113 | ИНН/КПП: 3903003375/390601001 |
| www.kts39.ru | Е-mail: [info@kts39.ru](mailto:info@kts39.ru) |

Основной задачей предприятия является бесперебойное теплоснабжение потребителей города. С этой целью реализовываются такие виды деятельности как производство, передача тепловой энергии по сетям и сбыт тепловой энергии. Производство осуществляется на собственных тепловых источниках. Недостающая тепловая энергия приобретается у сторонних производителей тепловой энергии, в том числе: АО «Калининградской генерирующей компании» (ТЭЦ-1, РТС «Южная»), АО «Интер РАО-Электрогенерация» (Калининградская ТЭЦ-2), ООО «ТПК«Балтптицепром».

На 01.01.2021 года у Предприятия в эксплуатации находится 67 действующий тепловой источник, из них работают:

|  |  |
| --- | --- |
| - на природном газе | 24 (с выработкой 93,6 % тепловой энергии) |
| - на мазуте | 2 (с выработкой 2,0 % тепловой энергии) |
| - на дизельном топливе | 1 (с выработкой 0,1% тепловой энергии) |
| - на твердом топливе (уголь) | 39 (с выработкой 4,3% тепловой энергии) |
| - сдана в аренду | 1 котельная (ООО «ТПК«Балтптицепром»). |

Производственная программа на 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей,  тыс. Гкал | План  2021 года |
| 1 | Выработка тепловой энергии собственными источниками | 1 243,64 |
| 1.1. | котельные на газе | 1 164,17 |
| 1.2. | котельные на мазуте | 25,29 |
| 1.3. | котельные на доз топливе | 0,86 |
| 1.4. | угольные котельные | 53,02 |
| 2 | Расход тепловой энергии на производственные и хоз.нужды котельных | 14,49 |
| 3 | Подано в сеть от собственных источников | 1 229,14 |
| 3.1. | котельные на газе | 1 152,72 |
| 3.2. | котельные на мазуте | 24,32 |
| 3.3. | котельные на диз топливе | 0,85 |
| 3.4. | угольные котельные | 51,25 |
| 4 | Покупная тепловая энергия | 716,14 |
| 4.1. | ТЭЦ-2(Южная часть г. Калининграда) | 253,58 |
| 4.2. | ТЭЦ-2 (Юго-Восточная часть  г. Калининграда) | 16,74 |
| 4.3. | ТЭЦ-1 | 236,13 |
| 4.4. | РТС "Южная" | 178,83 |
| 4.5. | Котельная ООО «ТПК «Балтптицепром» | 30,87 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1 945,29 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях | 290,98 |
| 7 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды предприятия | 2,0 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1 651,86 |

Одной из главных целей МП «Калининградтеплосеть» является поддержание технологии производства и передачи тепловой энергии в работоспособном состоянии с целью надежного теплоснабжения жителей города Калининграда.

Подготовка оборудования, зданий и сооружений МП «Калининградтеплосеть» проводится в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, утвержденным Постановлением администрации городского округа «Город Калининград», а также приказом Предприятия.

В соответствии с Планом предусмотрено проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений на сумму 147,1 млн. руб., (с НДС), выполняемых подрядными организациями и собственными силами.